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 总则

第一节 编制目的

为深入实施乡村振兴战略，落实自然资源部、省、市关于乡村地区规划管理的工作要求，学习运用“千万工程”经验，实现乡村地区规划管理全覆盖，规范乡村规划建设，严守耕地保护、生态保护底线，结合实际，制定沂南县乡村地区“通则式”规划技术管理规定（以下简称“本规定”）。
第二节 适用范围

城镇开发边界外村庄规划未覆盖的乡村地区，开展符合条件且不属于负面清单（见附件5）的农村村民住房、乡村公共服务设施、基础设施、乡村产业项目建设的，可以本规定作为实施国土空间用途管制、核发规划许可的依据。

历史文化名村、传统村落原则上不适用本规定。已批村庄规划中缺少建筑高度（层数）、开发强度、建筑风貌等规划管控要求的，可以参照本规定管控要求执行。

 底线管控及选址布局

第一节 底线管控

严格落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界划定成果，严守土地管理政策红线，传导落实县乡国土空间总体规划中的各类空间控制线，按照规划控制要求规范开展乡村建设活动。

其他底线红线：历史文化保护线，建设活动不得破坏历史文化格局、传统风貌与红色文化遗存；洪涝风险控制线、饮用水水源保护区、河湖管理范围线、水利工程管理和保护范围线及灾害风险控制线，严格执行控制距离和管控要求；粮食生产功能区、重要农产品生产保护区及高标准农田，引导种植目标作物，除高标准农田建设、农田水利设施建设外不得建设永久性建构筑物。涉及上述底线红线确需建设的，报相关主管部门按程序审批后实施。其他法律法规禁止建设建（构）筑物的区域，不同底线红线范围重叠时，按最严格要求执行。

第二节 村庄建设边界及用地规模

村庄建设边界是指规划期内允许进行村庄开发建设的地域空间边界。除使用预留机动指标的项目外，农村村民住房、乡村公共服务设施、基础设施、乡村产业项目等建设活动须在村庄建设边界内开展。

村庄建设用地规模，不超过本乡镇（街道）2020年度城镇开发边界外的国土变更调查村庄用地（203）规模，若无法满足需求，可在县域范围内进行统筹。
以乡镇级国土空间规划确定的村庄规划编制单元为基础核算，新增村庄建设用地原则上不超过2020年度国土变更调查村庄用地（203）规模的20%。

第三节 选址布局

村民住宅、乡村公共服务设施、基础设施、乡村产业等用地布局遵循以下原则：

结合村庄发展、人口规模及村民需求合理布局，选址依山就势，优先利用地质条件好、环境适宜、交通便利的区域；禁止占用永久基本农田、生态保护红线等底线红线管控区域，满足防灾、环保、文化保护等要求；合理节约用地，充分利用闲置地和未利用地，不占或少占耕地；产业项目应服务乡村振兴和生产生活，符合乡镇功能定位与产业规划，不违背负面清单（见附件5）。
村民住房选址：严格落实“一户一宅”、本集体经济组织成员资格权，原则上应选址于村庄建设边界以内，紧邻现状居民点；不影响周边日照、通行，不与基础设施建设冲突，征求相邻权益人意见，无异议或异议不成立；不应在地质灾害易发区选址，无法避让时需进行评估和治理；符合上位及相关规划控制线管控要求；生态保护红线内原住居民住宅及生产生活设施修缮不得突破原建设用地规模。
乡村公共服务设施、基础设施选址：

农村公共服务设施应充分利用现有空间，鼓励将党群工作、行政管理、治理服务、医疗卫生、文化体育等功能复合设置，选址宜结合村庄编制单元范围，布局在位置适中、交通便利的地段，方便村民使用。
农村基础设施建设选址应优先考虑与周围环境相融合的布置与形态，综合考虑地形地貌、邻避距离等要素，在满足功能需求的前提下减少对环境和生活的影响。
各类设施用地选址建设应符合国家和地方相关行业标准的规定。

乡村产业选址：规模较大、工业化程度高、配套设施成本高的产业项目应在城镇开发边界内布局。利用本地资源、不侵占永久基本农田、不破坏自然环境和历史风貌的乡村旅游、农村电商、农产品分拣、冷链、初加工等农村产业业态在满足环保、安全等相关约束条件前提下，可结合农村实际就近布局。

设施农业用地选址：优先利用未利用地、各类空闲地及低效农用地，尽量避让优质稳定耕地、新增补充耕地，遵循有利于服务农业生产、节约集约用地原则。鼓励盘活利用现有设施农用地；鼓励规模化设施农业集中布局，与乡村产业用地衔接配套，符合分类准入的按规定办理设施农业用地备案手续。

禁止准入：永久基本农田、生态保护红线等底线管控区域及沂南县禁养区，严禁新建、扩建设施农用地。

条件准入：确需占用耕地的，应落实耕地占补平衡；占用高标准农田的，应向农业农村部门依法依规申请办理相关审核手续；占用林地、草地的，应向林业主管部门依法依规申请办理相关审核手续；紧邻村庄建设区的，做好卫生防疫等论证。

 规划建设标准

第一节 建设面积
农村住宅建设应符合以下标准：

城郊户均宅基地：平原小于等于166平方米，山区小于等于133平方米。其他区域户均宅基地：平原小于等于200平方米，山区小于等于133平方米。
乡村公共服务设施、基础设施、乡村产业建设用地不得涉及负面清单（见附件5），且需符合国家、省、市法律法规、技术标准及其他行业主管部门要求。
第二节 建筑间距

建筑间距应保障相邻权和地役权，满足日照、安全、消防、卫生、环保、防灾、通行、管线、建筑等要求及相关标准。确有困难的，取得相邻地块及权利主体同意后可酌情放宽间距要求。
第三节 建筑退距

建筑控制线退让距离，除满足建筑间距要求外，应符合下列规定。

（1）退让铁路及公路

沿铁路及公路两侧新建、扩建的乡村建筑，退让距离应满足下表要求：

表1.建筑边缘距铁路及公路的距离

	铁路及公路等级
	退让距离
	备注

	干线铁路
	不少于50米
	建筑边缘与铁路中心线的距离

	高速铁路
	不少于30米
	建筑边缘与铁路正向投影的距离

	高速公路
	不少于50米
	从公路用地外缘起向外的距离

	国道
	不少于26米
	从路沿石外缘起向外的距离

	省道
	不少于21米
	从路沿石外缘起向外的距离

	县乡道
	不少于16米
	从路沿石外缘起向外的距离

	村道
	不少于6米
	从路沿石外缘起向外的距离


重点路段退距需根据建筑性质、功能等实际情况由县自然资源和规划局确定。
（2）退让电力线路

电力线路两侧乡村建筑，退让距离应满足下表要求：

表2.建筑退让架空电力线路距离标准

	线路电压等级（千伏）
	电力线边导线外侧水平距离

	10
	不少于5米

	35、110
	不少于10米

	220、330
	不少于15米

	500
	不少于20米

	±800、1000
	不少于25米


地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米。
（3）退让村庄内部道路

新建乡村建筑宜后退村内道路2米以上，后退距离如另有约定的，按约定执行，但不得低于现存建筑。

（4）退让用地边界

建筑物及地下空间宜退让用地边界不小于5米，应满足消防、施工、安全等要求。

其他
河流、灌渠、水利工程等退让距离应满足防洪标准，建设不得侵占主行洪断面且应征求水利部门意见；供热、燃气、输油管道等退距应征求主管部门意见，符合国家标准或行业规范。

第四节 建筑高度

建筑高度应满足日照、消防、安全等要求，不宜大于24米。在有净空要求的区域、历史文化保护区域、自然保护区及城镇近郊区等周边建设，应分别符合相应高度控制及天际线要求。场地设计标高应与周边道路标高合理衔接，顺应现状地形地貌，禁止以场地整平及标高设置破坏山体形态。
农村村民新建住宅层数应控制在三层（含）以内，层高不宜低于3米，架空层层高大于等于2.2米按1层计算，大于等于4.9米按2层计算，总高度不超过12米。

乡村地区在符合规划、安全、生态等前提下，可以合理开发利用地下空间，解决乡村产业发展配套的停车、存储等需求，地下高度不得超过2层10米。

第五节 建设指标

公共服务设施及基础设施建设用地，容积率不大于2.5；
农村宅基地容积率不小于0.3；农村新型社区住宅用地不小于0.8，不大于2.0，建筑密度不大于40%，绿地率不小于28%；

商业服务业建设用地，容积率不大于2.5，建设密度不宜大于60%；

物流仓储建设用地容积率不小于1.0，不大于2.5，建筑系数不低于40%，行政办公及生活服务设施占总用地面积比例小于等于7%；
工业建设用地容积率不小于1.2，不大于2.5，建筑系数不低于40%；行政办公及生活服务设施占总地块用地面积比例小于等于7%，建筑计容占比小于等于15%；

上述指标为通用指标，具体建设（如容积率下限等）应符合《山东省建设用地控制标准》及相关规范和标准要求。遵循“用途相近、功能相容、互不干扰、设施共享”的原则，建设用地可兼容利用；实施混合开发的应符合省、市混合开发利用政策。

超标准或特殊需求项目可依据重点地块图则作为规划依据。

第六节 建筑风貌
新建乡村建筑宜采用自然乡土的手法，在空间肌理、高度形态、色彩材质、屋顶立面等方面传承地方特色。融合传统文化，汲取乡土元素，鼓励就地取材，营造具有本地特色的空间环境。

建筑色彩宜以暖色调为主，严禁整体使用大红、大蓝等鲜艳刺眼色彩。屋顶形式宜以坡屋顶为主。优先采用地方材料，结合辅助用房及院墙形成错落有致的建筑整体。

在文物保护建设控制区内，按有关法律法规及规范建设，不破坏整体风貌。
第七节 其他管控要求

乡村建筑的建设应符合设计、相关规范、标准及建设文件。

各乡镇可结合自身实际，统筹乡村自然、历史、乡土文化和景观资源，明确重点地段建设标准，提出建筑设计、历史文化遗产保护的管控要求。

 实施管理规定

第一节 分类实施
本规定的实施分为直接依据规定条文和需补充编制地块图则两种情形。原则上在村庄建设边界内，且属于2020年度国土变更调查村庄用地（203）上的村民单独申请住房、乡村公共服务设施和公用设施、不改变用地用途的乡村产业项目建设，可以规定条文作为实施用途管制、核发规划条件及许可的依据。其他乡村建设项目需编制地块图则后，按规定办理相关手续。

第二节 地块图则

需编制地块图则作为手续办理依据的项目，由项目所在乡镇（街道）人民政府委托具备城乡规划（国土空间规划）编制资质的单位编制地块图则（详见附件4），明确地块涉及宗地的用地位置、面积、土地用途、容积率、建筑高度等控制内容。地块图则经村民代表大会讨论通过，并报县自然资源和规划主管部门审查后，在村（居）公示栏和县政府网站公示，公示时间不得少于10日。公示期满无异议的，通过“一张图”系统汇交后实施。地块用途不符合乡镇级国土空间规划及用地兼容、混合要求的，可结合国土空间规划年度动态维护一并审查报批。

地块图则要采用不低于1:500实测地形图作为工作底图，统一采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准作为空间定位基础，并按要求制作矢量数据。有必要的可在图则中增加建筑风格、材质、色彩等风貌引导要求。公示版的地块图则需体现周边邻里关系，有条件的以影像图为底图，方便村民查看。村民单独申请住房的地块图则及矢量数据的编制方式、成果内容、审批流程等可结合实际适当简化。

第三节 预留机动指标

预留机动指标是指县乡国土空间规划中预留不超过5%的村庄建设用地机动指标，不划定具体建设边界及规划用途，实行台账式管控（见附件6）。供有特殊选址要求的乡村公共服务设施、基础设施以及经主管部门认定确需零星分散的村民居住等建设申请使用。预留机动指标与村庄建设边界规模之和不得突破村庄建设用地总规模。

预留机动指标使用，由乡镇（街道）人民政府组织编制项目地块图则及指标使用方案（见附件7），县自然资源和规划局审查通过并公示无异议后，报县政府批复实施。

第四节 过程监督

本规定印发后，乡镇（街道）人民政府要主动向各村庄提供乡镇级国土空间规划中划定村庄详细规划单元规划管控图及本规定，图中要明确体现各类国土空间控制线、村庄建设边界、重点项目位置及空间用途管制规则和近期建设项目并协商村民自治组织将规划管理内容纳入“村规民约”，通过村务公开栏等渠道主动公开。

自然资源和规划、农业农村、住房建设等主管部门和乡镇（街道）人民政府要按照本规定要求，严格规范各类乡村用地建设行为，依托“一张图”强化跟踪管理、开展监督评估。

第五节 评估调整

本规定批准实施后，因政策调整、乡村振兴建设需要等原因，经评估后根据以下情形进行调整修改：

无需调整村庄建设边界的，可通过编制地块图则的方式进行动态更新完善；调整村庄建设边界的，纳入市、县级国土空间总体规划年度动态维护方案一并报批；调整“通则式”管理规定条文的，按原程序报批。

本规定实施后，确有需求的村庄可以按照《山东省村庄规划编制技术规程》或《山东省通则式村庄规划编制导则》编制村庄规划，不再适用“通则式”管理规定有关要求。

 附则

本规定自印发之日起施行，试行期为两年。由县自然资源和规划局负责解释。在政策实施过程中，若国家、省、市发布相关规定，按其规定执行。其他需要调整的，由县自然资源和规划局按规定程序进行调整或修订。

本规定未包括的内容，按国家、省、市现行的技术标准、规范、工程建设强制性条文等相关要求执行。

第六章  附录

附件1 用词说明和名词解释

本规定对要求严格程度不同的用词有明确说明：表示很严格，非这样做不可的，正面词用“必须”，反面词用“严禁”；表示严格，正常情况均应这样做的，正面词用“应”，反面词用“不应”或“不得”；表示允许稍有选择，条件许可时首先应这样做的，正面词用“宜”，反面词用“不宜”；表示有选择，在一定条件下可以这样做的，用“可”。条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合…的规定”或“应按…执行”。如相关标准、规范有更新，按最新文件要求执行。 

农村村民住宅用地：农村村民合法使用或依法批准，用于建造住宅及其附属设施的集体建设用地，包括农村新型社区、住房、附属用房和庭院等用地。

乡村产业：农产品加工业，农产品流通业，乡村制造、手工艺品业，乡村休闲旅游业，乡村新型服务业，乡村新产业新业态等乡村产业。

容积率：指项目用地范围内，地上总建筑面积与建设用地面积的比值。地下面积一般不纳入计算容积率的计算（注明地下空间的除外）。厂房层高超过8米的，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。

建筑系数：项目用地范围内各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物占地面积总和占总用地面积的比例。计算公式：建筑系数=（建筑物占地面积+构筑物占地面积+堆场用地面积）/项目总用地面积×100％。

绿地率：在规划项目建设用地内各类绿地面积的总和与规划项目建设用地面积的比率（%）。

建筑间距：指两栋相邻建筑物外墙之间的水平距离。

建筑退距：指建筑物与相邻道路、绿化带或其他建筑物之间的最小距离。

±0.000标高：建筑物首层室内地面标高。
附件2 计算规则
1.建筑高度

平屋顶建筑高度按室外设计地坪至建筑物女儿墙顶点计算，无女儿墙的算至屋面檐口顶点；同一建筑有多种屋面形式或多个室外设计地坪时，分别计算取最大值。屋顶设备用房及其他局部突出屋面用房的总面积不超过屋顶面积25%的，以及空调冷却塔、通信设施等设备高度不计入建筑高度。
2.建筑层数

建筑层数按自然层数计算，室内顶板面高出室外设计地面高度不大于1.5米的地下或半地下室、设置在建筑底部且室内高度不大于2.2米的车库等空间、建筑屋顶上突出的局部设备用房等不计入建筑层数。
附件3 编制依据
1. 法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2020年修订）；

（2）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

（4）山东省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法；

（5）山东省实施《中华人民共和国土地管理法》办法；

（6）《基本农田保护条例》；

（7）《中华人民共和国生态环境法典》；

（8）《中华人民共和国矿产资源法》；

（9）《山东省实施〈村庄和集镇规划建设管理条例〉办法》；
（10）《建设项目环境保护管理条例》；
（11）《中华人民共和国乡村振兴促进法》；
（12）《山东省乡村振兴促进条例》；
2. 政策文件

（1）中共中央、国务院《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（中发〔2024〕1号）；

（2）中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；

（3）自然资源部办公厅《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发〔2019〕35号）；

（4）自然资源部《关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资发〔2023〕69号）；

（5）自然资源部办公厅《关于印发〈乡村振兴用地政策指南（2023年）〉的通知》（自然资办发〔2023〕48号）；

（6）自然资源部、中央农村工作领导小组办公室《关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》（自然资发〔2024〕1号）；

（7）住房和城乡建设部等5部门《关于加强农村房屋建设管理的指导意见》（建村规〔2024〕4号）；
（8）中共山东省委、山东省人民政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的通知》；

（9）山东省人民政府办公厅《关于学习运用“千万工程”经验深化农村人居环境整治提升的实施意见》（鲁政办字〔2024〕112号）；
（10）山东省自然资源厅等3部门《关于印发〈保障和规范农村一二三产业融合发展用地实施细则〉的通知》（鲁自然资发〔2021〕7号）；
（11）山东省自然资源厅、山东省住房和城乡建设厅、山东省农业农村厅《关于规范乡村建设规划许可管理工作的通知》（鲁自然资规〔2025〕6号）；

（12）山东省自然资源厅《关于加强和改进国土空间详细规划工作的意见》（鲁自然资字〔2024〕72号）；
（13）山东省自然资源厅《关于切实提高村庄规划编制质量和实效的通知》（鲁自然资字〔2024〕86号）；
（14）山东省自然资源厅关于印发《山东省乡镇级国土空间规划编制技术规程》《山东省村庄规划编制技术规程》《山东省村庄规划数据库规范》的通知（鲁自然资字〔2023〕195号）；
（15）山东省自然资源厅 山东省农业农村厅《关于印发山东省农村自住建房“一件事”实施方案的通知》（鲁自然资字〔2026〕40号）；
（16）临沂市自然资源和规划局《关于印发〈临沂市“总详联动、通则管控”复合型乡镇级国土空间规划编制指引（试行）〉的通知》（临自然资规字〔2024〕62号）；
（17）沂南县农业农村局等4部门《关于切实做好农村宅基地申请审批工作的通知》（沂农字〔2021〕85号）；
3. 相关规划方案
（1）《沂南县国土空间总体规划（2021—2035年）》；

（2）沂南县乡镇级国土空间总体规划；

（3）《临沂市农村新型住房设计方案图集》；

（4）《沂南县整县域推进乡村生态振兴实施方案》（沂政办发〔2024〕11号）；

（5）其他各类专项规划。

附件4 规划图则范式
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附件5 乡村振兴用地负面清单

1.永久基本农田严禁占用情形。永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地；严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施；严禁任何单位和个人在永久基本农田上建窑、建房、建坟、挖砂、采石、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动。

2.一般耕地“五不得”。不得在一般耕地上挖湖造景、种植草皮；不得在国家批准的生态退耕规划和计划外擅自扩大退耕还林还草还湿还湖规模；不得违规超标准在铁路、公路等用地红线外，以及河渠两侧、水库周边占用一般耕地种树建设绿化带；未经批准不得占用一般耕地实施国土绿化；未经批准工商企业等社会资本不得将通过流转获得土地经营权的一般耕地转为林地、园地等其他农用地。

3.耕地保护通用禁止性规定。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。严格管控一般耕地转为其他农用地。

4.农村乱占耕地建房“八不准”。不准占用永久基本农田建房；不准强占多占耕地建房；不准买卖、流转耕地违法建房；不准在承包耕地上违法建房；不准巧立名目违法占用耕地建房；不准违反“一户一宅”规定占用耕地建房；不准非法出售占用耕地建的房屋；不准违法审批占用耕地建房。

5.农业设施用地与非农建设管控

严禁擅自改变农业设施用地用途，假借农业设施项目名义，实施非农建设；严禁以农业设施为名违法建设“大棚房”；严禁在农业大棚内违法违规占用耕地建设住宅、餐饮、娱乐等非农设施。

必须依法办理建设用地手续的情形：

以农业为依托的休闲观光度假场所、各类商业文化娱乐、农家乐等经营性设施用地；各类农业大棚、农业园区中建设的农产品加工、餐饮、住宿、会议、交易市场等非农业设施；工厂化农产品加工、展销场所；屠宰和肉类加工场所、病死动物专业集中无害化处理厂等；其他类型的永久性建筑。

6.农村产业融合发展用地管控。农村产业融合发展用地不得用于开发商品住宅、别墅、酒店、公寓写字楼等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。

7.农村建房管控。严禁超面积占用宅基地；严禁利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆；严禁违法违规买卖宅基地和违规搞合作建房；严禁城镇居民到农村购买宅基地和住房；不得以所谓“特殊资格权”、村民决议等变相给回乡退休干部等非农村集体经济组织成员分配宅基地建房；严禁借流转之名违法违规圈占、买卖宅基地；严禁随意撤并村庄搞大社区、违背农民意愿大拆大建；禁止违背农村村民意愿强制流转宅基地；禁止违法收回农村村民依法取得的宅基地；禁止以退出宅基地作为农村村民进城落户的条件；不得强迫农民搬迁和上楼居住。

8.生态保护禁止性规定。严禁破坏生态环境，严禁违法占用林地、湿地、草地；不得采伐古树名木；不得以整治名义擅自毁林开垦；禁止毁坏森林、草原开垦耕地；禁止围湖造田和侵占河湖滩地；禁止毁林开垦、采石、采砂、采土以及其他毁坏林木和林地的行为。

9.农用地转用报批管控。严禁在农用地转用报批中占多批少、应转未转。

10.产业准入管控。国家明令淘汰的落后产能、列入国家禁止类产业目录的、污染环境的项目，不得进入乡村。

11.其他法律法规、国家政策文件规定的限制和禁止情形。

附件6 乡村规划管理指标表

单位：公顷      
	序号
	乡镇（街道）
	城镇开发边界外2020年度国土变更调查村庄用地（203）面积
	划定村庄建设边界面积
	村庄建设边界内新增建设用地面积
	预留机动指标
	备注

	1
	岸堤镇
	1210.48
	1204.93
	231.31
	5.55
	

	2
	大庄镇
	1646.74
	1646.65
	294.32
	0.09
	

	3
	湖头镇
	1039.20
	1033.56
	145.88
	5.64
	

	4
	界湖街道
	1085.79
	1068.91
	201.3
	16.87
	

	5
	马牧池乡
	698.82
	696.94
	112.32
	1.88
	

	6
	蒲汪镇
	1156.24
	1154.95
	199.63
	1.29
	

	7
	青驼镇
	1473.18
	1473.03
	341.2
	0.15
	

	8
	双堠镇
	963.47
	960.44
	301.02
	3.03
	

	9
	苏村镇
	1013.56
	1007.01
	114.31
	6.55
	

	10
	孙祖镇
	1050.68
	1046.25
	168.29
	4.43
	

	11
	铜井镇
	1128.07
	1114.72
	161.86
	13.35
	

	12
	辛集镇
	1164.04
	1163.29
	257.09
	0.75
	

	13
	依汶镇
	929.69
	904.33
	146.36
	25.36
	

	14
	张庄镇
	1074.94
	1072.84
	226.93
	2.10
	

	15
	砖埠镇
	776.21
	771.80
	116.98
	4.41
	

	合计
	16411.11
	16319.65
	3018.80
	91.45
	

	乡镇（街道）人民政府可依托每年国土空间规划动态维护，申报修改村庄建设边界，根据批复维护方案将指标分解至村庄规划编制单元。


附件7 预留机动使用方案

沂南县xx镇（街道）xx项目

预留机动使用方案
（参考模板）
本镇（街道）xx项目，经XX部门认定属于乡村公共服务设施/基础设施/确需零星分散的村民居住等项目，符合预留机动指标使用要求。

项目位于xx县区xx镇（街道）xx村，占地面积共xx公顷，其中村庄建设边界内xx公顷，使用机动指标xx公顷。项目选址均不涉及占用永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界，符合自然灾害风险防控、历史文化保护、河道管理范围、水利工程管护范围等相关管控要求。

现将项目用地规划用途落实为xx用地，拟通过使用预留机动指标保障项目用地需求，xx镇（街道）“留白”机动指标共xx公顷，剩余机动指标xx公顷，本项目拟使用机动指标xx公顷，使用后剩余机动指标xx公顷，落实后未突破村庄建设用地控制总规模。


